Шкафы ШПК - это антивандальные шкафы для хранения пожарного оборудования.

Шкафы антивандальные предназначенные для хранения пожарной колонки, пожарных рукавов, соединительных пожарных головок, ручных пожарных стволов, огнетушителей, пожарного крана и пожарного инвентаря.

Створки шкафа оборудованы встроенным замком.

Шкафы изготавливаются из стали марки Ст10 или Ст20 толщиной 1….1,5мм.

Шкафы ШПК должен быть окрашенный в зеленый цвет.

Шкаф ШПК должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

Габаритные размеры: ширина 1000 мм, высота 1900 мм, глубина 500 мм.

В шкаф должно помещаться одновременно не менее: 1 пожарной колонкой, 5 рукавов длиной 20 м, 2 стволов, 1 топора, 1 лопаты, 1 лома, 1 крюка для открывания крышки колодца.